UDK-32F107V

Плата UDK-32F107V предназначена для отладки приложений на базе установленного микроконтроллера STM32F107VCT6 (72МГц ARMCortexM3). Кроме того, имеется возможность использовать ее в качестве встраиваемого модуля готового устройства, а также, как пособие для обучения программированию микроконтроллеров семейства STM32.В числе прочей периферии на плате установлен разъем для стыковки с поставляемым в комплектеTFT ЖКИ. 
Для UDK-32F107V  написана и проверена в работе библиотека драйверов периферии, а также,  примеры работы с ними, что позволяет начинающим разработчикам в короткие сроки самостоятельно написать первое приложение, не углубляясь в нюансы низкоуровневого программирования.
Имеется возможность запуска на плате GUI от STMicroelectronics, а также,FREERTOSи μC-OSII/III.

Установленная на плате периферия:
-	Звуковая система:
•	I2S аудио-ЦАП,
•	3,5 мм разъем “Audio out”,
•	3,5 мм разъем “Line in”.
-	Внешняя память:
•	4MB Dataflash,
•	I2C 256Кбит EEPROM,
•	РазъемдляmicroSD Card.
-	Ethernet:
•	10/100МБод RMII PHY,
•	IEEE-802.3-2002-совместимый Ethernet разъем RJ-45.
-	USB:
•	Host/Device/OTGUSBPHY, встроенный в микроконтроллер,
•	ключ напряжения питания для режима USB-Host с контролем тока потребления,
•	разъемminiUSB-B.
-	Последовательные интерфейсы:
•	CAN,
•	RS-485,
•	разъем RJ-11 с выведенными на него сигналами CAN и RS-485.
-	Разъем для подключения TFT ЖКИ 3.2’ 240x320 пикселей.
-	Часы реального времени, встроенные в микроконтроллер.
•	Резервное питание от ионистора.
-	Разъем внутрисхемного отладчика:
•	JTAG,
•	SWD.
-	Светодиоды:
•	светодиод пользователя,
•	светодиод превышения допустимого тока для USB-Host,
•	светодиод питания от внешнего источника,
•	светодиод питания от USB.
-	DIP-переключатели:
•	2 DIP-переключателя выбора режима загрузки управляющей программы.
-	Кнопки:
•	кнопка “Reset”,
•	кнопка “Wake-up”,
•	кнопка “Tamper”.
-	Разъем расширения PLD-40.